**RELEVE GEOMETRIQUE LUTHY DU 24/08/2023**

* Planéité de la table en X :            0,002 mm
* Planéité de la table en Y :            0,010 mm

Un planage de table quand la machine sera en place rectifiera le défaut en Y

* Les niveaux sont corrects :

Transversal :                                    0,006 au Mètre

Longitudinal :                                  0,008 au Mètre

* Pas de voilage de table.
* Equerrage de la montée :

Coté du cylindre :                          0,002 mm

Devant le cylindre :                       0,030 mm

Le planage de table rectifiera ce défaut

* Jeux de broche :

Axial :                                                0,002 mm

Radial :                                             0,002 mm